## APSTIPRINĀTS

Viļakas novada domes

Iepirkumu komisijas

20.02.2018. sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T.Locāne

**Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma**

 **„Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros”**

**(ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI)**

**nolikums**

Viļakā

2018

#### **A. sadaļa: VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI PRETENDENTIEM**

**1. Iepirkuma priekšmets**

Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons), pieguļošās teritorijas sakārtošana, lietus kanalizācijas tīkli

##### **2. Iepirkuma identifikācijas numurs**

VND 2018/4/ERAF MI

3. Pasūtītājs, kontaktpersonas:

3.1. Pasūtītājs:

Viļakas novada dome,

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Reģ.Nr.90009115618

3.2. Kontaktpersonas:

3.2.1. saistībā ar iepirkuma priekšmetu – Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960;

3.2.2. saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu – Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese dacedzerve@tvnet.lv

**4. Pretendents**

4.1. Fiziska persona vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura iesniegusi piedāvājumu.

**5. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta**

5.1. Līguma izpildes laiks – līdz 29.11.2019.

5.2. Līguma izpildes vieta – Viļakas novada Susāju pagasta teritorija.

**6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, termiņš**

6.1. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu vai iesniegti personīgi līdz **06.03.2018., plkst.11.00**.

6.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta iesniegšanai personīgi:

Viļakas novada domē (2.stāvs, 210.kabinets) pie Viļakas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētājas darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, adrese: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583.

6.3. Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 6.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.4. Noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.

6.5. Piedāvājumi tiks atvērti Viļakas novada domē (2.stāvs, 210.kabinets) 06.03.2018., plkt.11.00.

6.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

##### **7. Piedāvājuma noformēšana**

7.1. Piedāvājumu iesniedz 1 eksemplārā, + izmaksu tāmi arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā). Piedāvājumu un CD ievieto aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pretendenta nosaukums, adrese, Reģ.Nr., tālrunis un e-pasta adrese;

7.1.2. pasūtītāja nosaukums un adrese: Viļakas novada dome, Abrenes ielā 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583;

7.1.3. atzīme ar norādi: „Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros, ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI. Neatvērt līdz 06.03.2018., plkst.11.00”.

7.2. Piedāvājuma sākumā jāievieto titullapa. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklots, apzīmogots, norādīts lappušu skaits, amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vieta, datums).

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (*skat.* B.sadaļu). Pretendents atlases dokumentus var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums valsts valodā. Dokumentus, kam nav nodrošināts tulkojums valsts valodā, Komisija neskata un nevērtē.

7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

7.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

**8. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti**

**(Lūgums, piedāvājuma dokumentus sakārtot tabulā norādītajā secībā un atturēties no lieku dokumentu, kas nav prasīti, pievienošanas!!!)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pretendenta kvalifikācijas prasības** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| 8.1. | - | Aizpildīta Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma, atbilstoši C.sadaļai |
| 8.2. | - | 1. Izmaksu tāmes, sagatavotas atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām2. Attiecībā uz transporta būvēm (ceļiem) ir jāizmanto 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” **9.pielikuma** nevis 5.-7.pielikuma veidlapas!!!)3. Izmaksu tāme jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).4. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. |
| 8.3. | Pretendents un tā apakšuzņēmēji ir reģistrēti Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja Pretendents ir juridiska persona) | 1. *Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz* – iepirkumu komisija informāciju iegūst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā <http://www.ur.gov.lv/> 2. Ja Pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
| 8.4. | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta un MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs | 1. *Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz* – iepirkumu komisija informāciju iegūst Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā <https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants> 2. Ja pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz attiecīgā profesionālā reģistra ārvalstīs izdota dokumenta kopija. |
| 8.5. | Pretendentam ir sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā | 1. *Sertifikāta kopija nav jāiesniedz* – Komisija informāciju par sertificēto speciālistu pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrā <https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates> 2. Pretendentam jānorāda sertificēto speciālistu sertifikātu numuri C.sadaļas Finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapas 4.5.punktā.3. Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta kopija attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. |
| 8.6. | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un/vai profesionālajām iespējam, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. | 1. Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajam un/vai profesionālajām spējām, tas iesniedz šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar tām, par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.2. Par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, papildus ziņas jāsniedz arī C.sadaļas Finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapas 4.6.punktā. |
| 8.7. | Pretendents konkrētu darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmēju. Šajā gadījumā pretendents par apakšuzņēmēju sniedz ziņas tikai tad, ja tā veikto darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. | Ja apakšuzņēmēja veikto darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents norāda attiecīgās ziņas C.sadaļas Finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapas 4.7.punktā. |
| 8.8. | Uz pretendentu un personu, uz kuras iespējam pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst būt attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi | 1. *Dokuments nav jāiesniedz* – komisija informāciju iegūst EIS sistēmā <https://www.eis.gov.lv/> , saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu tiks pieprasīts, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi.  |

**9. Piedāvājuma cena**

9.1. Piedāvājumā cenu norāda *euro*. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, iespējamie sadārdzinājumi un citas cenu izmaiņas, kā arī tādu darbu izmaksas, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

**10. Apmaksas nosacījumi**

10.1. Pretendents ir tiesīgs prasīt avansa izmaksu līdz 20% no līgumcenas (bez PVN). Avanss tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

10.2. Atlikusī summa tiek izmaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

**11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**

11.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti un tiks neatvērti nosūtīti/atdoti atpakaļ iesniedzējam.

11.2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība ir būtiska.

11.3. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis prasībām atbilstošus dokumentus vai ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegtais piedāvājums netiek vērtēts.

11.4. Ja Komisija konstatē, ka, atbilstoši nolikuma 8.punktam, iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

11.5. Pārbaudot Pretendentu atbilstību nolikuma 8.punktā norādītajām prasībām, Komisija arī pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas apstākļiem. Pretendentu pārbaude tiek veikta, atbilstoši PIL 9.panta devītās daļas nosacījumiem.

11.6. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma B.sadaļas: Tehniskajai specifikācijai. Tāmēs ir jābūt precīzi iekļautiem visiem pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem un to daudzumiem. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.

11.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus.

11.8. Komisija izvērtē finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts piedāvājums.

11.9. Komisija, no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, izvēlaspiedāvājumu **ar viszemāko cenu**.

**12. Iepirkuma līgums**

12.1. Iepirkums tiek rīkots, lai pasūtītājs, varētu piedalīties projektu konkursā, norādot precīzas būvdarbu izmaksas. **Ja projekta iesniegums netiks apstiprināts, iepirkuma līgums netiks slēgts, un iepirkums tiks pārtraukts.** Projektu konkursa rezultāti pasūtītājam varētu būt zināmi 2018.gada nogalē.

12.2. Iepirkuma līguma projektu skat. pielikumā.

12.3. Pretendents līgumā norādīto cenu un būvdarbu izpildes termiņu nav tiesīgs grozīt.

12.4. Saskaņā ar PIL 63.panta ceturto daļu, publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iepirkumā uzvarējušais uzņēmējs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

12.5. Saskaņā ar PIL 63.panta piekto daļu, pasūtītājs, pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma, maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem būvdarbiem, kuru apmaksas termiņu uzņēmējs kavē, ja pasūtītājs nav izmaksājis visu uzņēmējam pienākošos līgumcenu, pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina maksājumu uzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

#### **B. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons), pieguļošās teritorijas sakārtošana, lietus kanalizācijas tīkli.

2. Līguma izpildes laiks – līdz 29.11.2019.

3. Līguma izpildes vieta – Viļakas novada Susāju pagasts.

4. Izmaksu tāme jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Izmaksu tāmes piedāvājumam jāpievieno arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).

5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., visi nodokļi, nodevas, iespējamie sadārdzinājumi un citas cenu izmaiņas, kā arī tādu darbu izmaksas, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

**6. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā:**

**6.1. iepirkums izsludināts kā “mazais iepirkums”, tādēļ piedāvātajai summai jābūt līdz EUR 170 000 bez PVN – dārgāki piedāvājumi netiks vērtēti;**

**6.2. būvdarbi tiks veikti 2019.gadā, tādēļ pretendentam jāparedz iespējamie sadārdzinājumi, jo līgumcenu pēc līguma noslēgšanas grozīt nevarēs.**

7. Būvdarbu garantijas termiņš – vismaz 3 gadi pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

8. Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, tos var aizstāt ar ekvivalentu citu ražotāju izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka to galvenie raksturlielumi ir līdzvērtīgi Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem.

**DARBA UZDEVUMI**

**Darbu apjomi un materiālu specifikācijas – pievedceļš, teritorijas sakārtošana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piezīmes** |
| 1. | Ovālteknes - ievalkas ar zāliena stiprinājumu izbūve (platums 1,5 gar projektējamo pievedceļu) | m | 73 |  |
| 2. | Esošās caurtekas d=300 (no polimēru materiāla), L=10m tīrīšana un esošā grāvja tīrīšana un padziļināšana L=7m | kompl | 1 |  |
| 3. | Grāvja tīrīšana, posma garums 8m (pie kadastra robežas) | kompl | 1 |  |
| 4. | Valsts autoceļa grāvja tīrīšana, posma garums 40m | kompl | 1 |  |
| 5. | Esošo koku nociršana (ietverot celmu izrakšanu un aizvešanu) | gab | 5 |  |
| 6. | Pievedceļa izbūve - posms no pk 0-0,0 līdz punktam 5 | kompl | 1 | N 1 atbilstoši eksplikācijai ģenplānā |
| 6.1. | Norakt esošo segumu un grunts slāni (dziļumā h līdz 1.0m) un novietot atbērtnē | m³ | 538 |  |
| 6.2. | Izveidot asfaltbetona segumu (asfaltbetona virskārta 40mm, asfaltbetona apakškārta 60mm, šķembu pamats 300mm, drenējoša smilts slāņa biezums līdz 900mm) | m² | 380 | Asfaltbetona seguma pamatni jāizveido visā ceļa izbūves darba zonas platumā (ĢP-2, ĢP-3) |
| 6.3. | Ceļa nomales (b=0.75) izbūve un nogāzes izbūve L=124m | kompl | 1 | Nogāzes slīpums 1:1,5 |
| 6.4. | Betona apmales 100.30.15 L=37m izbūve, ietverot ceļa nogāzes izbūvi, kā arī šķembu piebēruma izveide paralēli apmalei - joslas platums 500mm | kompl | 1 |  |
| 6.5. | Betona apmales 100.30.15 L=18m izbūve (virsma ceļa virsmas līmenī) | kompl | 1 | Pieslēgums pie V457 |
| 7. | Laukuma īslaicīgai vieglā autotransporta novietnei izbūve (posms no punkta Nr.5 līdz punktam Nr.7) | kompl | 1 | N2 atbilstoši eksplikācijai ģenplānā |
| 7.1. | Norakt esošo segumu un grunts slāni (dziļumā h līdz 1.0 m) un novietot atbērtnē | m³ | 537 |  |
| 7.2. | Izveidot asfaltbetona segumu – asfaltbetona virskārta 40mm, asfaltbetona apakškārta 60mm, šķembu pamats 300mm, drenējoša smilts slāņa biezums līdz 900mm | m² | 484 | Asfaltbetona seguma pamatni jāizveido visā ceļa izbūves darba zonas platumā (ĢP-2, ĢP-3) |
| 7.3. | Betona apmales 100.30.15 L=44m izbūve, ietverot ceļa nogāzes izbūvi, kā arī šķembu piebēruma izveide paralēli apmalei - joslas platums 500mm | kompl | 1 |  |
| 7.4. | Betona apmales 100.30.15 L=47m izbūve (ietverot pamatni) | kompl | 1 |  |
| 8. | Brauktuves un laukuma pie ēkas galvenās ieejas izbūve (asfaltbetona segums) | kompl | 1 | N3 un N4 atbilstoši eksplikācijai ģenplānā |
| 8.1. | Esošo kāpņu demontāža (4,0 m2) | kompl | 1 |  |
| 8.2. | Esošā betona bruģa seguma demontāža (198 m2) | kompl | 1 |  |
| 8.3. | Norakt esošo segumu un grunts slāni (dziļumālīdz h=0.90m) un novietot atbērtnē | m³ | 454 |  |
| 8.4. | Izveidot asfaltbetona segumu(asfaltbetona virskārta 40mm, asfaltbetona apakškārta 60mm, šķembu pamats 300mm, drenējoša smilts slāņa biezums līdz 900mm) | m² | 393 | Asfaltbetona seguma pamatni jāizveido visā ceļa izbūves darba zonas platumā (ĢP-2, ĢP-3) |
| 8.5. | Betona apmales 100.30.15 L=108m izbūve (ietverot pamatni) | kompl | 1 |  |
| 8.6. | Ceļa nomales (b=0.90) izbūve un nogāzes izbūve L=67m | kompl | 1 | Nogāzes slīpums 1:1,5 |
| 8.7. | Kāpņu izbūve - bruģakmens segums (ietverot pamatni, margas), apakšējā kāpņu laukuma virsmas atzīme 96.08, augšējā kāpņu laukuma virsmas atzīme 96.98 | kompl | 1 |  |
| 8.8. | Dzelzsbetona atbalsta sienas 7000x250x2400 izbūve, ietverot šķembu pamatni h=150mm un nogāzes stiprinājumu ar ģeotekstilu | kompl | 1 |  |
| 8.9. | Esošā elektrokabeļa ievietošana aizsargčaulā d110 L=17.5m | kompl | 1 |  |
| 8.10. | Grunts izstrāde pielietojot roku darbu | m³ | 5 |  |
| 9. | Gājēju ietves izbūve (bruģakmens segums) | kompl | 1 | N6 atbilstoši eksplikācijai ģenplānā |
| 9.1. | Norakt esošo segumu un grunts slāni (dziļumā h līdz 0.5m) un novietot atbērtnē | m³ | 119 |  |
| 9.2. | Izveidot betona bruģa segumu (betona bruģakmens 60mm, skalota grants 50mm, šķembas 120mm, drenējoša smilts slāņa biezums 300mm) | m² | 214 |  |
| 9.3. | Betona apmales 100.20.8 L=43m izbūve (ietverot pamatni) | kompl | 1 |  |
| 10. | Automašīnu apgriešanās laukuma izbūve (grants segums) | kompl | 1 | N5 atbilstoši eksplikācijai ģenplānā |
| 10.1. | Norakt esošo segumu un grunts slāni (dziļumā h līdz 1.0m) un novietot atbērtnē | m³ | 548 |  |
| 10.2. | Izveidot grants segumu (grants 300mm, šķembu pamats 240mm, drenējoša smilts slāņa biezums līdz 900mm) | m² | 450 | Grants seguma pamatni jāizveido visā ceļa izbūves darba zonas platumā (ĢP-2, ĢP-3) |
| 11. | Auglīgās zemes virskārtas atjaunošana ietverot zāliena iesēšanu | m² | 1200 |  |

Piezīme: Tāmējot darbu apjomus jāievērtē visus nepieciešamos grunts (smilts) transportēšanas un izstrādes mehānismus, kā arī materiālu un darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši prasībām, kuras ir ietvertas „Ceļu specifikācijas 2017”.

**Darbu apjomi un materiālu specifikācijas – lietus kanalizācijas tīkli**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Daudzums** | **Piezīmes** |
| 1. | Valsts autoceļa grāvja posma paplašināšana (posma garums 12 m) | kompl | 1 |  |
| 2. | Grāvja nogāžu stiprināšana ar ģeotekstilu(Secumat 601 G4 vai analogs), ar melnzemes iestrādni 20mm, zāliena iesēšanu) | m2 | 90 | Nogāžu slīpums1: 1,25 |
| 3. | Šķembu bērums: slāņa biezums 100mm, platums 400mm, garums L=12m | kompl | 1 | Pa grāvja dibenu |
| 4. | Grunts izstrāde pielietojot roku darbu | m3 | 6 |  |
| 5. | Esošās caurtekas d=600 L=12 tīrīšana | kompl | 1 |  |
| 6. | Atbalsta sieniņas (dzelzsbetona) izbūve3000x250x2800 (ietverot caurules d200 aizsarguzmavu) | kompl | 1 | Rasējumi LKT-2, LKT-3 |
| 7. | Nogāžu un teknes stiprinājums ar akmensbruģējumu | m2 | 6 |  |
| 8. | Esošās saimnieciskās kanalizācijas posma pārbūve |  |  |  |
| 8.1.1. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=160 T8, gruntī h līdz 2,5m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu, kā arī vairogu stiprinājumu tranšejas posmam l= 10 m; a) b) | m | 15 | *Uponor* vai analogs |
| 8.1.2. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=160 T8, gruntī h līdz 2,5m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu, ***esošā seguma atjaunošanu un zāliena iesēšanu***; a) b) | m | 8 | *Uponor* vai analogs |
| 8.2. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=160 T8, gruntī h līdz 2,0 m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu; a) b) | m | 15 | *Uponor* vai analogs |
| 8.3. | Kanalizācijas skataka no dzelzsbetona elementiem d=1000 ar ķeta vāku, gruntī h līdz 2,5 m, betona klase ne zemāka par B30, ūdens caurlaidības marka W10, sala izturība līdz F200, ietverot cauruļvadu aizsarguzmavas | kompl | 1 |  |
| 8.4. | Tas pats gruntī h līdz 2,0 m | kompl | 1 |  |
| 8.5. | Pieslēgoms pie esošās kanalizācijasskatakas (ietverot aizsarguzmavas montāžu) | kompl | 1 |  |
| 8.6. | Pieslēgums pie esošā kanalizācijasizvada d160 (ietverot aizsarguzmavas montāžu) | kompl | 1 |  |
| 8.7. | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli un tā pārklāšana ar aizsargčaulu d110, L=3m | vietas | 2 |  |
| 8.8. | Grunts izstrāde pielietojot roku darbu | m3 | 3,6 |  |
| 8.9. | Esošā kanalizācijas cauruļvada d100 dziļumā H līdz 2m demontāža | m | 25 |  |
| 8.10. | Esošo kanalizācijas skataku d=1000 h līdz 2,5m demontāža (ietverot notekūdeņu atsūknēšanu) un aizvešana , bedru aizbēršana ar filtrējošu grunti | kompl | 4 |  |
| 8.11. | Augsnes virskārtas atjaunošana ietverot melnzemes slāņa h=150mm iestrādi, zāliena iesēšanu | m2 | 276 |  |
| 9. | Lietus ūdens kanalizācijas izbūve |  |  |  |
| 9.1.1. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=200 T8, gruntī h līdz 2,0 m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu; a) b) | m | 67 |  |
| 9.1.2. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=200 T8, gruntī h līdz 2,0 m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu; ***esošā seguma atjaunošanu un zāliena iesēšanu***;a) b) | m | 86 |  |
| 9.2. | Kanalizācijas izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm d=200 T8, gruntī h līdz 2,0m ietverot tranšejas rakšanu, grunts pārvietošanu uz atbērtni un atpakaļ, smilts pabērumu un apbērumu, tranšejas aizbēršanu , grunts blīvēšanu; a) b) | m | 97 |  |
| 9.3. | Grunts piebērums virs cauruļvada (posmā LK-8 –LK-3 ) | m3 | 2 |  |
| 9.4. | Kanalizācijas skatakas no dzelzsbetona elementiem d=1000 ar ķeta vāku, gruntī h līdz 2,5m, betona klase ne zemāka par B30, ūdens caurlaidības marka W10, sala izturība līdz F200, ietverot cauruļvadu aizsarguzmavas | kompl | 5 |  |
| 9.5. | Tas pats no dzelzsbetona elementiem d=1500 gruntī h līdz 2,5m (ietverot krītakas konstrukciju – trejgabals d160 1350, līknis d160 450 , īscaurule d160 l=600) | kompl | 1 |  |
| 9.6. | Kanalizācijas skatakas plastmasas d560/500 gruntī h līdz 2,5 | kompl | 4 | *Uponor* vai analogs |
| 9.7. | Lietus ūdens uztvērējs PP gludsienu SVK 560/315 ar nosēddaļu 150 l un restotu ķeta vāku 40 T | kompl | 4 | *Uponor* vai analogs |
| 9.8. | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli un tā pārklāšana ar aizsargčaulu d110, L=3m | vietas | 2 |  |
| 9.9. | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli un tā pārklāšana ar aizsargčaulu d110, L=8m | vietas | 1 |  |
| 9.10. | Grunts izstrāde pielietojot roku darbu | m3 | 7,6 |  |
| 9.11. | Esošā ūdensvada posma d=40 l=6 m demontāža | kompl | 1 |  |
| 9.12. | Lietus ūdens notekas pieslēgums pie projektējamās lietus kanalizācijas cauruļvada d=160 (ietverot plastmasas revīziju, pāreju uz revīzijas uzmavu, divus līkņus 1350) | kompl | 7 | Rasējums LKT-2(LKS-1- LKS-7) |
| 9.13. | Esošā asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 21 |  |
| 9.14. | Augsnes virskārtas atjaunošana ietverot melnzemes slāņa h=150mm iestrādi, zāliena iesēšanu | m2 | 720 |  |
| 9.15. | Krūmu pārstādīšana – zonas garums 60m, platums 4m | kompl | 1 |  |
| 9.16. | Esošā koka tiltiņa pārbūve, izmēri 1,75x6,0, antiseptizēti un beicēti kokmateriāli: brusas 6000x200x100 - 3 gab, 6000x80x80 - 3 gab,dēļi biezums 40 mm - 11 m2 | kompl | 1 |  |
| Piezīmes:a) t.sk., nepieciešamības gadījumā vairogu stiprinājumu pielietošanab) t.sk., nepieciešamības gadījumā nestabilās grunts nomaiņa  |

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējs atbildīgs par visu būvprojekta rasējumos attēloto projektējamo būvju, elementu un inženierkomunikāciju izbūvi.
2. Būvprojektā norādītos konkrēto firmu materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš tos saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru.
3. Darbu apjomos - zemes darbos ir norādīta noblīvēta grunts.

 *[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]*

**C.sadaļa: FINANŠU UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMU FORMA**

**Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētais iepirkums**

**„Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros”**

**(ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI)**

**1. PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums, adrese, Reģ.Nr. |  |
| Bankas rekvizīti (banka, kods, konts) |  |
| Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats)(Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |

**2. KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| amats, vārds, uzvārds |  |
| tālr. |  |
| e-pasta adrese |  |

**3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Izmaksu veids | Izmaksas(EUR bez PVN) |
| Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons), pieguļošās teritorijas sakārtošana, lietus kanalizācijas tīkli |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |

**4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

* 1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: \_\_\_\_\_\_ .
	2. Līguma izpildes termiņš līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
	3. Būvdarbu garantijas termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
	4. Pretendentam būs nepieciešama avansa iemaksa (jā/nē): \_\_\_\_\_\_ .
	5. Sertificētie speciālisti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Speciālista vārds, uzvārds** | **Joma, kādā iegūts sertifikāts** | **Sertifikāta numurs** | **Papildus informācija par speciālistu:**- speciālists ir pretendenta darbinieks;- ar speciālistu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī līgums vēl nav noslēgts**[[1]](#footnote-1)**;- speciālists ir apakšuzņēmēja darbinieks**[[2]](#footnote-2)** |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Personas, uz kuru profesionālajām spējām pretendents balstās:

(ja pretendentam nav speciālistu - darbinieku, kas nepieciešami iepirkumā norādīto prasību vai darbu izpildei, pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajam prasībām, var piesaistīt personas (gan fiziskas, gan juridiskas), uz kuras iespējām balstās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Vārds, uzvārds /****nosaukums** | **p.k. /****Reģ.Nr.** | **Adrese** |
| 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. Pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veikto darbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmēja nosaukums, Reģ.Nr., adrese un kontaktpersona** | **Nododamo darbu apjoms no līguma kopējās cenas****(%)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*[datums]*

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums] [ paraksts] [ vārds, uzvārds]*

###  *[z.v.]*

*Pielikums*

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

organizētā iepirkuma

„Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”,

Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros”,

ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI

nolikumam

*Projekts*

**BŪVDARBU LĪGUMS Nr.\_\_\_**

Par piebraucamā ceļa izbūvi (asfaltbetons), pieguļošās teritorijas un lietus kanalizācijas tīklu sakārtošanu objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros

Viļakā \_\_.\_\_.2018.

**Viļakas novada dome**,adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, Reģ.Nr.90009115618, tās izpilddirektores **Zigrīdas Vancānes** personā, kura rīkojās pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

**… „….”**, adrese ….., LV-…, Reģ.Nr……., tās valdes ….. **……** personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma „Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros” ar ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI, rezultātiem un ….. iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1.**     **Līguma priekšmets**

1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem veikt celiņu bruģēšanas darbus (turpmāk – Darbi) Viļakas ezera pludmales (turpmāk – Objekts) labiekārtošanai LVAF projekta Nr…… “Viļakas ezera apkārtnes apsaimniekošanas pasākumu veikšana” realizācijas ietvaros, atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (skat. *Pielikumu*).

**2.**     **Līgumcena un norēķinu kārtība**

2.1. Pasūtītājs par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem samaksā Uzņēmējam **……. EUR (……… *euro*, …. centi)**. Par PVN samaksu atbild Pasūtītājs.

2.2. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt avansa izmaksu līdz 20% no līgumcenas (bez PVN). Avanss tiek izmaksāts **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc rēķina iesniegšanas.

2.3. Atlikusī summa tiek izmaksāta **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

2.4. Pēc Uzņēmēja nolīgtā apakšuzņēmēja pieprasījuma, maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem būvdarbiem, kuru apmaksas termiņu Uzņēmējs kavē, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina maksājumu Uzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

2.5. Apakšuzņēmēja pieprasītā summa tiek izmaksāta **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma saņemšanas.

**3.**     **Līguma izpildes termiņš**

3.1. Līguma izpildes laiks – līdz **………..2019.**

3.2. Līguma izpildes termiņu Līdzēji nav tiesīgi grozīt.

**4. Pasūtītāja saistības**

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:

4.1.1. Vienpusēji apturēt būvniecību, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības.

4.1.2. Sasaukt būvsapulci, ja ir radusies nepieciešamība.

4.1.3. Par Uzņēmēja saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu līdz Līguma 3.2.punktā noteiktajiem termiņiem, Pasūtītājas ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu – 0.1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumcenas bez PVN. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

4.1.4. Par Līgumsaistību neizpildi vispār, Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu EUR 10 000.00 apmērā. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību un zaudējumi atlīdzināmi papildus.

4.1.5. Citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

4.2. Pasūtītāja pienākumi:

4.2.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

4.2.2. Līgumā noteiktajā laikā un kartībā veikt norēķinus par izdarītajiem Darbiem.

4.2.3. Savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

4.2.4. Līdzdarbojas, Uzņēmējam saņemot veicamajiem Darbiem nepieciešamos saskaņojumus un/vai atļaujas.

4.2.5. Piedalīties būvsapulcēs, ja tādas tiek rīkotas.

4.2.6. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

4.2.7. Citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

4.3. Pasūtītājsatbild par:

4.3.1. Uzņēmējadarbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam.

4.3.2. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas organizāciju.

4.3.3. Kaitējumu, kas Pasūtītāja vainas dēļ, nodarīts Uzņēmējam vai trešajām personām. Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina.

**5. Uzņēmēja saistības**

5.1. Uzņēmēja tiesības:

5.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem.

5.1.2. Laicīgi saņemt no Pasūtītāja visu būvdarbiem nepieciešamo informāciju un dokumentus.

5.1.3. Netraucēti piekļūt Objektiem.

5.1.4. Sasaukt būvsapulci, ja ir radusies nepieciešamība.

5.1.5. Par Līguma 2.3.punktā noteiktā samaksas termiņu kavējumu Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus – 0.1% apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas bez PVN.

5.1.6. Citas tiesības, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

5.2. Uzņēmēja pienākumi:

5.2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

5.2.2. Veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

5.2.3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.

5.2.4. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektos, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

5.2.5. Pildīt visus citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja pienākumus.

5.2.6. Nodrošināt visu Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

5.2.7. Saņemt atļaujas un/vai saskaņojumus, ja tie ir nepieciešami Darbu veikšanai.

5.2.8. Ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi.

5.2.9. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

5.2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējsnekavējoties sniedz atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem Darbiem.

5.2.11. Būvdarbos izmanto tikai sertificētus materiālus, atbilstoši LBN.

5.2.12. Piedalās būvsapulcēs, kad tādas tiek rīkotas.

5.2.13. Citi pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma.

5.3. Uzņēmējsatbild par:

5.3.1. Darbu veikšanu un organizēšanu, atbilstoši Līguma izpildes termiņam. Uzņēmējs apliecina, ka spēj Darbus veiktu norādītajā termiņā.

5.3.2. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai.

5.3.3. Apakšuzņēmēju Darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām.

5.3.4. Atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.

5.3.5. Visu darba drošības pasākumu organizēšanu un ievērošanu Objektos.

5.3.6. Tīrību Objektos visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina, lai esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektiem pieguļošo teritoriju.

5.3.7. Kaitējumu, kas Uzņēmēja vainas dēļ, Darbu veikšanas laikā, nodarīts Pasūtītājam un/vai trešajām personām. Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina.

5.3.8. Kaitējumu Objektiem, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas termiņa laikā, ja tie radušies Uzņēmējavainas vai neuzmanības dēļ.

5.3.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti.

5.3.10. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai.

**6. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana**

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas maina Līguma cenu, iepirkuma priekšmetu, samaksas kārtību, līgumsoda un kavējuma procentu apmēru vai Līguma izpildes termiņus, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz Līguma noteikumiem.

6.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem ilgstoši (vairāk kā trīs nedēļas) nepilda vai atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) pārkāpj Līgumā norādītās saistības.

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.

**8. Citi noteikumi**

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam, Uzņēmējam un visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

8.3. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

8.4. Līgums ar pielikumu sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Uzņēmēja.

1. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:** | **UZŅĒMĒJS:**  |
| **Viļakas novada dome** | **….. „………”** |
| Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novadsLV-4583 |  |
| Reģ.Nr.90009115618 | Reģ.Nr. |
| Banka: Valsts Kase | Banka:  |
| Kods: TRELLV22 | Kods:  |
| Konta Nr.: LV92TREL9807330381600 | Konta Nr.: LV… |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Z.Vancāne/ z.v.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/……./z.v. |

1. Speciālists, ar kuru uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī līgums vēl nav noslēgts, iepirkumā kvalificējas kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, tādējādi, pretendentam papildus jāaizpilda arī šīs veidlapas 4.6.punkts. [↑](#footnote-ref-1)
2. Par apakšuzņēmēju papildus jāsniedz ziņas arī šīs veidlapas 4.7.punktā, ja apakšuzņēmēja veikto darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. [↑](#footnote-ref-2)